

**BẢNG BÁO GIÁ**

**Người nhận**:

**Đơn vị**:.

**Địa Chỉ:**

Tel: Fax:

H/P:

Email:

Người gửi: **LÊ ĐỨC TUẤN**

Đơn vị: **CÔNG TY TNHH TM VÀ PTCN ĐỨC PHÁP**

Địa chỉ: 369 Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà Bè, H.Nhà bè, TP. HCM

**VPDD: 355/11 Lê Văn Lương, P.Tân Quy, Quận 7**

**Tel: 08.377 10129**

**Fax: 08.37755.241**

H/P: **0908 336 419**

**www.ducphap.vn**

Y/M: itc\_saokimvnn

**Công Ty chân thành cảm ơn Quý Công ty đã quan tâm đến những hàng hóa và dịch vụ Công ty của chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh xin gửi tới Quý Khách hàng Bảng Báo Giá về thiết bị như sau:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | TÊN SẢN PHẨM | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| 01 | Máy chiếu Hitachi CP-DX250 Máy chiếu Hitachi CP-DX250  Máy chiếu Hitachi CP-DX250 | ***Cấu hình:***  Màu sắc hiển thị 1,07 tỷ màu  Công nghệ DLP  Độ sáng 2500 Ansi Lumens  Độ phân giải XGA (1024 x 768) Độ phân giải nén: UXGA (1600 x 1200)  Độ tương phản 2.500:1  Công suất bóng đèn 190W  Tuổi thọ bóng đèn 6000 giờ  Tương thích Video 720p, 1080i, 1080p/60 576i, 576p, 480p 480i  Kích thước màn chiếu 30-300  ***Trọng lượng*** 2.2 kg  Kích thước máy 264 x 81 x 223 mm.  Loa tích hợp trong máy 2.0 W Mono  ***Kết nối***  HDMI x 1 (HDCP compliant),VGA in x 2, VGA out x 1, S-Video x 1, composite x 1, component x 2, audio input x1, Audio output x1, RS232 control, USB x 1  Xuất xứ Công nghệ Nhật, sản xuất tại Trung quốc  *Bảo hành Bảo hành 24 tháng đối với thân máy, 1000 giờ hoặc 3 tháng đối với bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước* | **01** | **13.650.000** | **13.650.000** |
| 02 | Máy chiếu Hitachi CP-DX300Máy chiếu Hitachi CP-DX300 | ***Cấu hình:***  Màu sắc hiển thị 1,07 tỷ màu  Công nghệ DLP  Độ sáng 3,000 Lumens  Độ phân giải XGA (1024 x 768) Độ phân giải nén: UXGA (1600 x 1200)  Độ tương phản 2,500:1  Công suất bóng đèn 190W.  Tuổi thọ bóng đèn 6000 giờ  Kích thước màn chiếu 30-300''  ***Trọng lượng*** 2.2 kg  Kích thước máy 264 x 81 x 223 mm.  ***Kết nối*** :  Cổng kết nối: HDMI x 1 (HDCP compliant),VGA in x 2, VGA out x 1, S-Video x 1, composite x 1, component x 2, audio input x1, Audio output x1, RS232 control, USB x 1  Xuất xứ Công nghệ Nhật, sản xuất tại Trung quốc  *Bảo hành Bảo hành 24 tháng đối với thân máy, 1000 giờ hoặc 3 tháng đối với bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước* | **01** | **15.250.000** | **15.250.000** |
| 03 | Máy chiếu HITACHI CP-EX300Máy chiếu HITACHI CP-EX300 | ***Cấu hình:***  Màu sắc hiển thị 16,7 triệu màu  Công nghệ LCD  Độ sáng 3200 Ansi Lumens  Độ phân giải XGA (1024 x 768) Độ phân giải nén: UXGA (1600 x 1200)  Độ tương phản 2000:1  Công suất bóng đèn 215W  Tuổi thọ bóng đèn 6000 giờ  Khoảng cách chiếu 0.8 - 10.8m  Kích thước màn chiếu 30 '- 300' 'chéo  ***Trọng lượng*** 2.9 kg  Kích thước máy 320 x 85 x 245mm  Xuất xứ Công nghệ Nhật, sản xuất tại Trung quốc  *Bảo hành Bảo hành 24 tháng đối với thân máy, 1000 giờ hoặc 3 tháng đối với bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước* | **01** | **17.000.000** | **17.000.000** |
| 04 | Máy chiếu Hitachi CP-EW300Máy chiếu Hitachi CP-EW300 | ***Cấu hình:***  Màu sắc hiển thị 16,7 triệu màu  Công nghệ LCD  Độ sáng 3000 ANSI  Độ phân giải 1280 x 800 WXGA  Độ tương phản 2000: 1  Công suất bóng đèn 225W  Tuổi thọ bóng đèn 6.000 giờ  Tương thích Video NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, HDTV (480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p)  Khoảng cách chiếu 0.8 - 10.8m  Kích thước màn chiếu 30in. ~ 300in. (76.2cm ~ 762cm)  ***Trọng lượng*** 2,9kg  Kích thước máy 12.6in. x 3.4in. x 9.7in. (32cm x 8.64cm x 24.64cm)  ***Kết nối:***  **1x** HDMI Audio / Video (đầu vào) 2x 15-pin VGA (Input) 1x RCA Composite Video (đầu vào) 1x RCA Stereo (L / R) Audio (đầu vào) 1x RCA Stereo (L / R) Audio (đầu ra) 1x Ethernet LAN 1x Type-B USB Nữ 1x RS-232C điều khiển  Xuất xứ Công nghệ Nhật, sản xuất tại Trung quốc  *Bảo hành Bảo hành 24 tháng đối với thân máy, 1000 giờ hoặc 3 tháng đối với bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước* | **01** | **19.500.000** | **19.500.000** |
| 05 | Máy chiếu Hitachi CP-X4022WNMáy chiếu Hitachi CP-X4022WN | ***Cấu hình:***  Màu sắc hiển thị 16,7 triệu màu  Công nghệ LCD  Độ sáng 4000 Ansi Lumens  Độ phân giải XGA (1024 x 768) Độ phân giải nén: UXGA (1600 x 1200)  Độ tương phản 3.000:1  Công suất bóng đèn 245W  Tuổi thọ bóng đèn 5.000 giờ  Tương thích Video NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, HDTV (480i, 480p, 525i, 525p, 576i, 576p, 625i, 625p, 1125i, 1125p, 720p, 750p, 1080i, 1080p)  Kích thước màn chiếu 30in. ~ 300in. (76.2cm ~ 762cm)  ***Trọng lượng*** 4.6 kg  Kích thước máy 401 x 103 x 318mm  Loa tích hợp trong máy 16W  ***Kết nối*** :  Cổng kết nối: 1 x 15-pin Mini D-sub, HDMI, 1 x 15-pin Mini D-sub (shared with analogue component video input and Monitor Out), 1 x 15-pin Mini D-sub, 1 x RCA for composite, 2 x USB Type A (for PC-less presentation or wireless adaptor),1 x USB Type B (for USB display or USB mouse control), RJ45, RS232  Xuất xứ Công nghệ Nhật, sản xuất tại Trung quốc  *Bảo hành Bảo hành 24 tháng đối với thân máy, 1000 giờ hoặc 3 tháng đối với bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước* | ***Liên Hệ*** |  |  |
| 06 | Máy chiếu Hitachi CP-X5022WNMáy chiếu Hitachi CP-X5022WN | ***Cấu hình:***  Công nghệ LCD  Độ sáng 5000 Ansi Lumens  Độ phân giải XGA (1024 x 768) Độ phân giải nén: UXGA (1600 x 1200)  Độ tương phản 3.000:1  Công suất bóng đèn 245W  ***Liên Hệ***  Tuổi thọ bóng đèn 5000 giờ  Tương thích Video NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, HDTV (480i, 480p, 525i, 525p, 576i, 576p, 625i, 625p, 1125i, 1125p, 720p, 750p, 1080i, 1080p)  Kích thước màn chiếu 30in. ~ 300in. (76.2cm ~ 762cm)  ***Trọng lượng*** 4.6 kg  Kích thước máy 401 x 103 x 318mm  Loa tích hợp trong máy 16W  ***Kết nối*** :  Cổng kết nối: 1 x 15-pin Mini D-sub, HDMI, 1 x 15-pin Mini D-sub (shared with analogue component video input and Monitor Out), 1 x 15-pin Mini D-sub, 1 x RCA for composite, 2 x USB Type A (for PC-less presentation or wireless adaptor),1 x USB Type B (for USB display or USB mouse control), RJ45, RS232  Xuất xứ Công nghệ Nhật, sản xuất tại Trung quốc  *Bảo hành Bảo hành 24 tháng đối với thân máy, 1000 giờ hoặc 3 tháng đối với bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước* |  |  |  |
| 07 | Máy chiếu Vivitek DX6871Máy chiếu Vivitek DX6871 | ***Cấu hình:***  Công nghệ 0.7" DLP  Độ sáng 7300 ANSI Lumens  Độ phân giải WUXGA (1920 x 1200 Pixels); nén WUXGA ( 1920x1200 Pixel)  Độ tương phản 3,000:1 (Siêu thực)  ***Liên Hệ***  Công suất bóng đèn Dual đèn: 880W (chế độ bình thường),  Tuổi thọ bóng đèn 2500 giờ  Khoảng cách chiếu 1,45-24,85 m: 505 x 520 x 195mm (19.9 "x 20.5  ***Kết nối*** :  Cổng kết nối: RGB Input; RGB Output; Digital HDMI 1.4a; Component; Composite; S-Video; Audio; Microphone; Control RS-232 (DB-9), RJ45  Xuất xứ Công nghệ: Đài Loan; Xuất xứ: Trung Quốc  *Bảo hành 2 năm cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000 giờ cho bóng đèn*. |  |  |  |

* **Giá máy chiếu chưa bao gồm Vat 10%**
* **Báo giá có giá trị trong vòng 01 tháng.**
* **Hàng chính hãng, mới 100% nguyên đai, nguyên kiện.**
* **Chính sách hỗ trợ, bảo hành, bảo trì.**
* **Đặc biệt giảm giá cho đại lý hoặc dự án mua số lượng nhiều**
* **Giao hàng tận nơi cho khách hàng trong phạm vi TP.HCM**
* **Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.**
* **Tài khoản thanh toán:**
* **Công ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ Đức Pháp**
* **Số TK: 140213359 Tại ngân hàng : ACB Tp.Hồ Chí Minh – CN Phú Mỹ**

**HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH**!

*Ghi Chú: Vui lòng điền thông tin chính xác để xuất Hóa Đơn Tài Chính ( Dành cho KH giao dịch lần đầu tiên)*

*Tên Công Ty: ………………………………………………………………………………………………………………………*

*Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………………………*

*Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………*

*Ghi chú: ………………………………………………………………………………………………………………………*

