

**BẢNG BÁO GIÁ**

**Người nhận**:

**Đơn vị**:.

**Địa Chỉ:**

Tel: Fax:

H/P:

Email:

Người gửi: **LÊ ĐỨC TUẤN**

Đơn vị: **CÔNG TY TNHH TM VÀ PTCN ĐỨC PHÁP**

Địa chỉ: 369 Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà Bè, H.Nhà bè, TP. HCM

**VPDD: 355/11 Lê Văn Lương, P.Tân Quy, Quận 7**

**Tel: 08.6680.7079**

**Fax: 08.37755.241**

H/P: **0908 336 419**

**www.ducphap.com**

Y/M: itc\_saokimvnn

***DPC.,LTD chân thành cảm ơn Quý Công ty đã quan tâm đến những hàng hóa và dịch vụ Công ty của chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh xin gửi tới Quý Khách hàng Bảng Báo Giá về thiết bị như sau:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | TÊN SẢN PHẨM | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| 01 | Máy chiếu Optoma S315 Máy chiếu Optoma S315 | Công nghệ DLP  Độ sáng 3200 Ansi Lumens  Độ phân giải SVGA (800 x 600) Độ phân giải nén: UXGA (1600 x 1200) 60Hz  Độ tương phản 15.000:1  Công suất bóng đèn 190W  Tuổi thọ bóng đèn 6.500 giờ  Kích thước máy 31.9 x 22.9 x 8.9 cm  Kết nối VGA in x 2, VGA out x 1, S- Video x 1, Compsite Video x 1, Audio Input x 2, Audio output x 1, RS232 control iterface x 1 ( 9 pin ), USB type B x 1  Bảo hành 2 năm cho thân máy 12 tháng hoặc 1000 giờ cho bóng đèn( tùy điều kiện nào đến trước) | **01** | **7.900.000** | **7.900.000** |
| 02 | Máy chiếu Optoma S316Máy chiếu Optoma S316 | Kích Thước chiếu 0.70 - 7.62m (22,9 "- 300") Diagonal 4: 3  Công nghệ DLP  Độ sáng 3200 Ansi Lumens  Độ phân giải SVGA (800 x 600) Độ phân giải nén: UXGA (1600 x 1200) 60Hz  Độ tương phản 20.000: 1  Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ  Khoảng cách chiếu 1,2-12 mét  3D Technology Các tính năng 3D của máy chiếu Optoma chỉ có thể được sử dụng với các nội dung 3D tương thích. Ứng dụng điển hình bao gồm sử dụng với thiết kế và mô hình hóa hệ thống giáo dục hoặc 3D 3D. Hệ thống phát sóng truyền hình 3D, (SKY ở Anh), Blu-ray 3D ™ và 3D trò chơi từ Sony® PS3 hay Microsoft Xbox 360 hiện được hỗ trợ như là một phần của đặc tả HDMI v1.4a.  Kích thước máy 31.9 x 22.9 x 8.9 cm.  Kết nối HDMI x1; VGA in x 2, VGA out x 1, S- Video x 1, Compsite Video x 1, Audio Input x 2, Audio output x 1, RS232 control iterface x 1 ( 9 pin ), USB type B x 1  Xuất xứ China  Bảo hành 2 năm cho thân máy 12 tháng hoặc 1000 giờ cho bóng đèn( tùy điều kiện nào đến trước) | **01** | 9.490.000 | 9.490.000 |
| 03 | Máy chiếu mini Optoma Pico PK320Máy chiếu mini Optoma Pico PK320Máy chiếu mini Optoma Pico PK320 | Màu sắc hiển thị 1,07 tỷ màu  Công nghệ DLP ® Công nghệ Texas Instruments ™  Độ sáng 100 Ansi Lumens (LED)  Độ phân giải WVGA ( 854 x 480) .  Độ phân giải tối đa WXGA (1280 x 800) thông qua adapter VGA, HD (1080i) thông qua HDMI  Độ tương phản 3.000:1  Tuổi thọ bóng đèn 20.000 giờ  Tương thích Video WXGA, XGA, SVGA, VGA, VESA, PC và Mac tương thích, HDTV (720p, 1080i), EDTV (480p), SDTV (480i), NTSC, PAL,  Khoảng cách chiếu 8 "đến 235" (19,9-596 cm)  Kích thước màn chiếu 5 "đến 150" (12,7-381 cm)  Trọng lượng 227 gam, Siêu nhẹ  Kích thước máy 220 x 170 x 43mm.  Loa tích hợp trong máy 1-Watt loa  Kết nối Mini HDMI, khe cắm microSD, 24-pin phổ cổng VGA, 2.5 mm AV đầu vào (Composite Video và Stereo Audio-In), Micro USB, 3,5 mm Audio-Out, DC đầu vào  Xuất xứ China | **01** | **9.500.000** | **9.500.000** |
| 04 | Máy chiếu Optoma X316Máy chiếu Optoma X316 | Công nghệ DLP  Độ phân giải XGA (1024 x 768) Độ phân giải nén: UXGA (1600 x 1200) 60Hz  Độ tương phản 20.000:1  Công suất bóng đèn 190W.  Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ  Khả năng Zoom 1,x  Khoảng cách chiếu 1,2 - 12m  Kích thước màn chiếu 0,70 - 7,62m (22,9" - 300") Diagonal 4:3  Trọng lượng 2,5kg  Kích thước máy 31.9 x 22.9 x 8.9 cm.  Xuất xứ China  Bảo hành 2 năm cho thân máy 12 tháng hoặc 1000 giờ cho bóng đèn( tùy điều kiện nào đến trước | **01** | **10.690.000** | **10.690.000** |
| 05 | Máy chiếu Optoma W316Máy chiếu Optoma W316 | Công nghệ DLP  Độ sáng 3400 Ansi Lumens  Độ phân giải WXGA (1280 x 800) Độ phân giải nén: UXGA (1600 x 1200) 60Hz  Độ tương phản 15.000:1  Công suất bóng đèn 190W  Tuổi thọ bóng đèn 6500 giờ  Khoảng cách chiếu 1,2-12 mét  Kích thước màn chiếu 0.70 - 7.62m (22,9 "- 300") Diagonal 4: 3  Trọng lượng 2,5kg  Kích thước máy 31.9 x 22.9 x 8.9cm.  Kết nối HDMI 1,4a x 1, VGA in x 2, VGA out x 1, S- Video x 1, Compsite Video x 1, Audio input x 2, Audio output x1, USB B x1, RS232 x 1  Xuất xứ China  Bảo hành 2 năm cho thân máy 12 tháng hoặc 1000 giờ cho bóng đèn( tùy điều kiện nào đến trước) | **01** | **20.300.000** | **20.300.000** |
| 06 | Máy chiếu Optoma HD25Máy chiếu Optoma HD25 | Công nghệ DLP  Độ sáng 2000 Ansi Lumens  Độ phân giải Full HD ( 1920 x 1080 ), Full 3D  Độ tương phản 20.000:1  Tuổi thọ bóng đèn 6000 giờ  Khoảng cách chiếu 3.9ʹ–32.8ʹ (1.5–10 m)  Kích thước màn chiếu 37.6ʺ–301.1ʺ (0.7–7.62 m)  Trọng lượng 6.4 lb (3.1 kg)  Kích thước máy 12.7ʺ x 3.8ʺ x 9.2ʺ  Kết nối 02 HDMI 1.4a; 02 VGA in; 01 Video; 01 VGA out; 01 Audio in; 01 Audio out; 01 RS232; 01 VESA 3D;  Xuất xứ China  Bảo hành 2 năm cho thân máy 12 tháng hoặc 1000 giờ cho bóng đèn( tùy điều kiện nào đến trước) | **01** | **22.500.000** | **22.500.000** |
| 07 | Máy chiếu Optoma EH300Máy chiếu Optoma EH300 | Độ sáng 3500 Ansi Lumens  Độ phân giải HD 1920x1080  Độ tương phản 15000:1  Công suất bóng đèn 230W UHP  Tuổi thọ bóng đèn 5000 giờ  Kết nối Two HDMI v1.4a, two VGA-in, VGA-out, 3D VESA Port, composite video, two audio-in, audio-out, RS-232C, USB-B, Monitor: D-Sub 15 pin VGA output (functional in both normal and standby modes) Audio: VAO audio out, HDMI VAO audio out supported (VAO in normal mode, fixed in Standby)  Bảo hành 2 năm cho thân máy 12 tháng hoặc 1000 giờ cho bóng đèn( tùy điều kiện nào đến trước) | **01** | **26.000.000** | **26.000.000** |
| 08 | Máy chiếu Optoma HD25-LVMáy chiếu Optoma HD25-LV | Công nghệ DLP  Độ sáng 3200 ANSI lumens  Độ phân giải Full HD 1920 x 1080  Độ tương phản 20.000:1  Tuổi thọ bóng đèn 6000 giờ  Khoảng cách chiếu 3,9-32,8 "(1,5-10 m)  Kích thước màn chiếu 37,6-301,1 "(0,7-7,62 m)  Trọng lượng £ 6,4 (3,1 kg)  Kích thước máy 12.7 x 3.8 x 9.2 "(322,6 x 96,5 x 233,7 mm)  Loa tích hợp trong máy 16 W  Kết nối HDMI (1.4a) đầu vào x 1 đầu vào VGA x 2 đầu ra VGA x 1 Cảng 3D VESA x 1 x 1 Composite video âm thanh đầu vào x 2 x 1 âm thanh đầu ra RS-232C x 1 USB (loại B) x 1  Xuất xứ China | **01** | **26.000.000** | **26.000.000** |
| 09 | Máy chiếu Optoma W401Máy chiếu Optoma W401 | Công nghệ DLP  Độ sáng 4000 Ansi Lumens  Độ phân giải WXGA 1280X800 . Độ phân giải nén: WUXGA (1920 x 1600)  Độ tương phản 15.000:1  Công suất bóng đèn 230W UHP  Tuổi thọ bóng đèn 4000 giờ  Khoảng cách chiếu 3,9-32,8 "(1,2-10,0 m)  Kích thước màn chiếu 36,3-362 "/ 92,20-919,48 cm  Trọng lượng 3.5 kg  Kích thước máy 32.9 x 23.9 x 11.9 cm.  Kết nối HDM 1.4x1; 02 VGA in; 01 VGA out; 01 Component; 01 RS 232; 01Composite Video; 01 S - Video; 03 Audio in; 01 Audio out; 1 RS 232; 01 RJ45; 01 USB(remote control); 01+12v (dùng cho thiết bị ngoại vi), VESA 3D portx1 .  Bảo hành 2 năm cho thân máy 12 tháng hoặc 1000 giờ cho bóng đèn( tùy điều kiện nào đến trước) | **01** | **26.300.000** | **26.300.000** |
| 10 | Máy chiếu mini Optoma ML1000Máy chiếu mini Optoma ML1000 | Độ sáng 1000 Ansi Lumens (LED)  Độ phân giải WXGA ( 1280 x 800) .  Độ tương phản 15.000: 1  Tuổi thọ bóng đèn 20.000 giờ  Khoảng cách chiếu 1,7-9,8 (0,5-3,0 m)  Kích thước màn chiếu 17-100 "/ 43,18-254,00 cm  Trọng lượng £ 3,00 / 1,36 kg  Kích thước máy 10.6 x 1.9 x 6.7 "/ 269,0 x 48,0 x 170,0 mm  Kết nối 01 HDMI; 01 VGA input; 01 S - Video; 01 Composite; 01 Audio input; 01 Standard SD memory slot; 01 USB (type A); 01 mini USB(type B).  Xuất xứ China  Bảo hành 2 năm cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000 giờ cho bóng đèn (tùy diều kiện nào đến trước) | **LIÊN HỆ** |  |  |
| 11 | Máy chiếu mini Optoma ML750Máy chiếu mini Optoma ML750 Máy chiếu mini Optoma ML750 | Công nghệ DLP ® Công nghệ Texas Instruments Công nghệ LED  Độ sáng 700 Ansi Lumens  Aspect Ratio 16:10 bản địa, 16: 9, 4: 3 tương thích  Độ phân giải WXGA 1280 x 800  Độ tương phản 10.000: 1  Tuổi thọ bóng đèn 20.000 giờ Công nghệ LED  Khoảng cách chiếu 0,55-3,23 mét  Kích thước màn chiếu 0.43 - 2.54m (17 "- 100") Diagonal 16:10  Trọng lượng 0,4kg  Kích thước máy 105 x 106 x 39mm  Kết nối 01 HDMI V1.3/ MHL Bridge x1, 24pin Universal IO x1(for VGA in & Headphone out) Micro SD card slot x1 USB Type A x1  Xuất xứ China  Bảo hành 2 năm cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000 giờ cho bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước. | **LIÊN HỆ** |  |  |

* **Giá máy chiếu chưa bao gồm Vat 10%**
* **Báo giá có giá trị trong vòng 01 tháng.**
* **Hàng chính hãng, mới 100% nguyên đai, nguyên kiện.**
* **Chính sách hỗ trợ, bảo hành, bảo trì.**
* **Đặc biệt giảm giá cho đại lý hoặc dự án mua số lượng nhiều**
* **Giao hàng tận nơi cho khách hàng trong phạm vi TP.HCM**
* **Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.**
* **Tài khoản thanh toán:**
* **Công ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ Đức Pháp**
* **Số TK: 140213359 Tại ngân hàng : ACB Tp.Hồ Chí Minh – CN Phú Mỹ**
* **Thời gian thanh toán:**

**HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH**!

**Phòng. Kinh Doanh**

**LÊ ĐỨC TUẤN**

*Ghi Chú: Vui lòng điền thông tin chính xác để xuất Hóa Đơn Tài Chính ( Dành cho KH giao dịch lần đầu tiên)*

*Tên Công Ty: ………………………………………………………………………………………………………………………*

*Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………………………*

*Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………*

*Ghi chú: ………………………………………………………………………………………………………………………*

