

**BẢNG BÁO GIÁ**

**Người nhận**:

**Đơn vị**:.

**Địa Chỉ:**

Tel: Fax:

H/P:

Email:

Người gửi: **LÊ ĐỨC TUẤN**

Đơn vị: **CÔNG TY TNHH TM VÀ PTCN ĐỨC PHÁP**

Địa chỉ: 369 Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà Bè, H.Nhà bè, TP. HCM

**VPDD: 355/11 Lê Văn Lương, P.Tân Quy, Quận 7**

**Tel: 08.377 10129**

**Fax: 08.37755.241**

H/P: **0908 336 419**

**www.ducphap.vn**

Y/M: itc\_saokimvnn

**Công Ty chân thành cảm ơn Quý Công ty đã quan tâm đến những hàng hóa và dịch vụ Công ty của chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh xin gửi tới Quý Khách hàng Bảng Báo Giá về thiết bị như sau:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | TÊN SẢN PHẨM | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| 01 | Máy chiếu Vivitek D516 Máy chiếu Vivitek D516 | Màu sắc hiển thị 1,07 tỷ màu sắc  Công nghệ DLP, 3D ready  Độ sáng 3000 Ansi Lumens  Độ phân giải SVGA (800 X 600) Độ phân giải nén: UXGA (1600 x 1200)  Độ tương phản 5.000:1  Công suất bóng đèn 190W  Tuổi thọ bóng đèn 6000 giờ  Tương thích Video NTSC, NTSC 4.43, PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60), SECAM, SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDV (720p, 1080i)  Khoảng cách chiếu 3,3ft. ~ 32.8ft. (1.01m ~ 10m)  Kích thước màn chiếu 40in. ~ 300in. (101.6cm ~ 762cm)  Trọng lượng 1,9kg  Kích thước máy 261 x 190 x 78 mm.  Loa tích hợp trong máy 2W mono  Xuất xứ Công nghệ Đài Loan xuất xứ : Trung Quốc  Bảo hành \* Bảo hành 36 tháng đối với thân máy, 1000 giờ hoặc 12 tháng | **01** | **8.200.000** | **8.200.000** |
| 02 | Máy chiếu Vivitek D861Máy chiếu Vivitek D516 | Công nghệ DLP, 3D ready  Độ sáng 3000 Ansi Lumens  Độ phân giải XGA (1024 X 768) Độ phân giải nén: UXGA (1600 x 1200)  Độ tương phản 2.500:1  Công suất bóng đèn 190W  Tuổi thọ bóng đèn 6000 giờ  Tương thích Video NTSC (M, 3.58, 4.43), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L), SDTV (480i, 576i), EDTV ( 480p, 576p), HDTV (720p, 1080i, 1080p)  Khoảng cách chiếu 3,3ft. ~ 32.8ft. (1.01m ~ 10m)  Kích thước màn chiếu (đường chéo)25in. ~ 300in. (63.5cm ~ 762cm)  Trọng lượng 2.7 kg  Kích thước máy 280 x 113 x 260 mm.  Loa tích hợp trong máy 2W mono  Kết nối Cổng kết nối:VGA-In, VGA-Out, Composite Video, S-Video, Mini-Jack Audio-In, USB (Service), RS-232c  Xuất xứ Công nghệ Đài Loan Xuất xứ: Trung Quốc | **01** | **10.800.000** | **10.800.000** |
| 03 | Máy chiếu Vivitek D5010Máy chiếu Vivitek D5010 | Công nghệ DPL  Độ sáng 6000 Lumens  Độ phân giải XGA (1024 x 768)  Độ tương phản 3,000:1  Tuổi thọ bóng đèn 3500 giờ  Tương thích Video SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i / p), NTSC (M, 3,58 / 4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)  Khoảng cách chiếu 3,9 'để 40.0 (1,2-12,2 m)  Kích thước màn chiếu 37 "đến 300" (0,9-7,6 m)  Trọng lượng 8,6kg  Kích thước máy 16.97 "x 6.36" x 13.55 "(431 x 161 x 344 mm)  Kết nối HDMI v1.4, DVI-D, Display Port, BNC x5 (Hợp phần / RGBHV), Component (YPbPr-RCAx3), VGA-In (x2), Composite Video, S-Video, RCA Stereo-In (x2), Thống -jack Audio-In (x2), VGA-Out, Mini-jack Audio-Out, RJ45, RS-232c, 12V Trigger, 3D Sync-Out, USB Power (5V, 1.5A), USB: Công nghệ: Đài Loan; Xuất xứ: Trung Quốc  Bảo hành 2 năm cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000 giờ cho bóng đèn. | Liên Hệ |  |  |
| 04 | Máy chiếu Vivitek D8900Máy chiếu Vivitek D8900 | Công nghệ DLP  Độ sáng 10000 ANSI Lumens  Độ phân giải XGA (1024 x 768)  Độ tương phản 3000: 1  Tuổi thọ bóng đèn 2500 giờ  Khoảng cách chiếu 1.42 - 24.28m  Kích thước màn chiếu 40 "- 500" (ống kính tiêu chuẩn)  Trọng lượng 25kg  Kích thước máy 510 x 553 x 230 mm  Kết nối VGA-In (15pin D-Sub), HDMI, DVI-D, Component (5 BNC) (RGBHV), Component (YPbPr BNC x 3), S-Video, Composite Video, RJ45, IP Telnet Có khả năng Trong RJ-45, 12V Trigger, kích hoạt cổng Type, RS-232, từ xa Jack (dây từ xa)  Công nghệ: Đài Loan; Xuất xứ: Trung Quốc  Bảo hành 2 năm cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000 giờ cho bóng đèn | Liên Hệ |  |  |
| 05 | Máy chiếu Vivitek DW6035Máy chiếu Vivitek DW6035 | Công nghệ DLP  Độ sáng 6000 Lumens  Độ phân giải WXGA (1280 x 800)  Độ tương phản 3000: 1  Tuổi thọ bóng đèn 2500 giờ  Tương thích Video SDTV (480i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080i), 4,43 NTSC, PAL (B, G, H, I, M, N / 60),  Khoảng cách chiếu 5,1 "đến 84,1" (1,53-26,11 m)  Kích thước màn chiếu 40 "đến 500" (1,0-12,7 m)  Trọng lượng 17kg  Kích thước máy 20 "x 7.7" x 15.3 "(508 x 195 x 389 mm)  Kết nối DVI-D, Component / RGBHV (5 BNC), VGA-In, Component (YPbPr RCA x3), Composite Video, S-Video, RCA RJ45, RS-232c, 12V Trigger, USB (Service)  Công nghệ: Đài Loan; Xuất xứ: Trung Quốc  Bảo hành 2 năm cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000 giờ cho bóng đèn. | Liên Hệ |  |  |
| 06 | Máy chiếu Vivitek DX6535Máy chiếu Vivitek DX6535 | Công nghệ DLP  Độ sáng 6700 Ansi lumens  Độ phân giải XGA (1024 x 768 Pixels)  Độ tương phản 3,000:1  Tuổi thọ bóng đèn 2.500 giờ  Tương thích Video SDTV (480i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080i), 4,43 NTSC, PAL (B, G, H, I, M, N / 60), SECAM  Khoảng cách chiếu 5,1 "đến 84,1" (1,53-26,11 m)  Kích thước màn chiếu 40 "đến 500" (1,0-12,7 m)  Trọng lượng 17kg  Kích thước máy 20 "x 7.7" x 15.3 "(508 x 195 x 389 mm)  Kết nối Cổng kết nối: RGB Input; RGB Output; Digital HDMI 1.4b; Component; Composite; S-Video; Audio; Microphone; Control RS-232 (DB-9), RJ45  Công nghệ: Đài Loan; Xuất xứ: Trung Quốc  Bảo hành 2 năm cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000 giờ cho bóng đèn. | Liên Hệ |  |  |
| 07 | Máy chiếu Vivitek DX6851Máy chiếu Vivitek DX6851 | Công nghệ DLP  Độ sáng 7000 Ansi lumens  Độ phân giải WXGA (1280 x 800 Pixels); nén WUXGA ( 1920x1200 Pixel)  Độ tương phản 3,000:1 (Siêu thực)  Tuổi thọ bóng đèn 2500 giờ  Khoảng cách chiếu 1,53-26,11 m (5.02ft đến 85,6  Kích thước màn chiếu 40 "- 500"  Trọng lượng 20kg  Kích thước máy 510 x 540 x 230 mm  Kết nối HDMI 1.4a in DVI-D in D-sub 15pin in und out 5 x BNC RGBHV in USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 mit HDBaseT in  Xuất xứ Công nghệ: Đài Loan; Xuất xứ: Trung Quốc  Bảo hành 2 năm cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000 giờ cho bóng đèn | Liên Hệ |  |  |
| 08 | Máy chiếu Vivitek H118EHDAAMáy chiếu Vivitek H118EHDAA | Độ sáng 2500 Ansi lumens  Độ phân giải Full HD (1920 x 1080)  Độ phóng ảnh 1.2X  Độ tương phản 10000:1  Tuổi thọ bóng đèn 5000 giờ  Tương thích Video 3D: Có (Via DLP ® Link ™, BluRay 3D  Liên Hệ  Khoảng cách chiếu 1.2 - 10m (3.9ft để 32.8ft)  Kích thước màn chiếu 25,9 "- 287" (65,8 - 728.98cm)  Trọng lượng 2.7kg (£ 6)  Kích thước máy 285 x 261 x 121,8 mm  Kết nối Cổng kết nối: RGB Input; RGB Output; Digital HDMI 1.4b; Component; Composite; S-Video; Audio; Microphone; Control RS-232 (DB-9), RJ45  Công nghệ: Đài Loan; Xuất xứ: Trung Quốc  Bảo hành 2 năm cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000 giờ cho bóng đèn. | Liên Hệ | Liên Hệ  Liên Hệ  Liên Hệ  Liên Hệ |  |

* **Giá máy chiếu chưa bao gồm Vat 10%**
* **Báo giá có giá trị trong vòng 01 tháng.**
* **Hàng chính hãng, mới 100% nguyên đai, nguyên kiện.**
* **Chính sách hỗ trợ, bảo hành, bảo trì.**
* **Đặc biệt giảm giá cho đại lý hoặc dự án mua số lượng nhiều**
* **Giao hàng tận nơi cho khách hàng trong phạm vi TP.HCM**
* **Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.**
* **Tài khoản thanh toán:**
* **Công ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ Đức Pháp**
* **Số TK: 140213359 Tại ngân hàng : ACB Tp.Hồ Chí Minh – CN Phú Mỹ**

*Ghi Chú: Vui lòng điền thông tin chính xác để xuất Hóa Đơn Tài Chính ( Dành cho KH giao dịch lần đầu tiên)*

*Tên Công Ty: ………………………………………………………………………………………………………………………*

*Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………………………*

*Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………*

*Ghi chú: ………………………………………………………………………………………………………………………*

