

**BẢNG BÁO GIÁ**

**Người nhận**:

**Đơn vị**:.

**Địa Chỉ:**

Tel: Fax:

H/P:

Email:

Người gửi: **LÊ ĐỨC TUẤN**

Đơn vị: **CÔNG TY TNHH TM VÀ PTCN ĐỨC PHÁP**

Địa chỉ: 369 Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà Bè, H.Nhà bè, TP. HCM

**VPDD: 355/11 Lê Văn Lương, P.Tân Quy, Quận 7**

**Tel: 08.377 10129**

**Fax: 08.37755.241**

H/P: **0908 336 419**

**www.ducphap.vn**

Y/M: itc\_saokimvnn

**Công Ty chân thành cảm ơn Quý Công ty đã quan tâm đến những hàng hóa và dịch vụ Công ty của chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh xin gửi tới Quý Khách hàng Bảng Báo Giá về thiết bị như sau:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | TÊN SẢN PHẨM | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| 01 | Máy chiếu Sharp PG-LS2000 Máy chiếu Sharp PG-LS2000 | Công nghệ DLP, 3D Ready  Độ sáng 2800 Lumens  Độ phân giải SVGA 800 x 600  Độ tương phản 2000: 1  Công suất bóng đèn 210W  Tuổi thọ bóng đèn 5.000 giờ  Tương thích Video NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL 60, SECAM, HDTV (480i, 480p, 540P, 576i, 720p, 1080i, 1080p)  Kích thước màn chiếu 40 - 300 "/ 1.016,00-7.620,00 mm  Trọng lượng £ 5,1 / 2,31 kg  Kích thước máy 12.1 x 3.7 x 9.6 "/ 30,7 x 9,4 x 24,4 cm  Loa tích hợp trong máy 1 x 2W loa Mono  Kết nối 1x 15-pin VGA Loại-A Nữ (đầu vào) 1x RCA composite loại A Nữ (đầu vào) Stereo 1x RCA (L / R) Audio (đầu vào) 1x RS-232C điều khiển (đầu vào)  Xuất xứ công nghệ: Nhật sản xuất tai Trung Quốc  Bảo hành 12 tháng cho thân máy 1000 giờ cho bóng đèn. | **01** | **11.000.000** | **11.000.000** |
| 02 | Máy chiếu Sharp PG-LX2000Máy chiếu Sharp PG-LX2000 | Công nghệ DLP,  Độ sáng 2,800 ANSI Lumens.  Độ phân giải XGA (1024 x 768 pixels)  Độ tương phản 2000:1  Công suất bóng đèn 210W.  Tuổi thọ bóng đèn 5.000 giờ  Tương thích Video DTV và HDMI, 480i 480p 540P 576i 576p 720p 1035i 1080i 1080p  Kích thước màn chiếu 40 - 300 inch (Khoảng cách chiếu ngắn: 1.02 – 7.62m)  Trọng lượng £ 5,1 / 2,31 kg  Kích thước máy 12.1 x 3.7 x 9.6 "/ 30,7 x 9,4 x 24,4 cm  Loa tích hợp trong máy 2W mono  Kết nối 1x HDMI Type-Một Nữ (đầu vào) 1x 15-pin VGA Loại-A Nữ (đầu vào) 1x RCA composite loại A Nữ (đầu vào) Stereo 1x RCA (L / R) Loại A Nữ (đầu vào) 1x RS-232C kiểm soát (đầu vào)  Xuất xứ Công Nghệ Nhật bản, sản xuất tại: Trung quốc | **01** | **11.999.000** | **11.999.000** |
| 03 | Máy chiếu Sharp PG-SX80Máy chiếu Sharp PG-SX80 | Công nghệ DLP  Độ sáng 3.000 ANSI Lumens  Độ phân giải XGA (1024 x 768 pixels)  Độ tương phản 2000 :1  Công suất bóng đèn 250W  Tuổi thọ bóng đèn 5.000 giờ  Kích thước màn chiếu • Kích thước phóng : 40 - 300 inch o 40’’ (1,6 đến 1,9 triệu) o 100’’ (3,9 đến 4,7 triệu) o 300’’ (11.8 đến 14.2m)  Trọng lượng 2,6kg  Kích thước máy 307 x 94 x 245 mm  Kết nối Nhận tín hiệu chuẩn độ phân giải cao cổng : HDMI x 1; RGB D-Sub x 2; Vidio RCA x 1; RCA Jack (L/R) x 1; Audio Steoreo Mini Jack x 1; USB Type A x 1 (Chỉ PG-SX85)  Xuất xứ Công Nghệ Nhật bản, sản xuất tại: Trung quốc  Bảo hành 12 tháng cho thân máy, 06 tháng hoặc 1000 giờ cho bóng đèn chiếu | **01** | **14.750.000** | **14.750.000** |
| 04 | Máy chiếu Sharp PG-LX3500Máy chiếu Sharp PG-LX3500 | Công nghệ DLP  Độ sáng 3.500 ANSI Lumens  Độ phân giải XGA (1024 x 768 pixels)  Độ tương phản 2000 :1  Công suất bóng đèn 250W  Tuổi thọ bóng đèn 4,000 giờ  Tương thích Video 1080P / 1080I / 720P / 576P / 576I / 540P / 480P / 480I NTSC / PAL / SECAM  Kích thước màn chiếu 40-300 "/ 101,60-762,00 cm  Trọng lượng 2,8kg  Kích thước máy 300 x 79 x 236 mm  Xuất xứ Công Nghệ Nhật bản, sản xuất tại: Trung quốc  Bảo hành 12 tháng cho thân máy, 06 tháng hoặc 1000 giờ cho bóng đèn chiếu (tùy theo điều kiện nào đến trước). | **01** | **15.499.000** | **15.499.000** |
| 05 | Máy chiếu Sharp PG-SX85 Máy chiếu Sharp PG-SX85 | Công nghệ DLP  Độ sáng 3000 ANSI Lumen  Độ phân giải XGA (1024 x 768)  Độ tương phản 2000: 1  Tương thích Video 1080p, 1080i, 1035I, 720P, 576P, 576i, 540P, 480P, 480I \* UXGA, WSXGA + \*, SXGA +, SXGA, WXGA + \*, WXGA, XGA, SVGA, VGA Mac 21 ", Mac 19", Mac 16 ", Mac 13" [\* Analog] PAL / SECAM / NTSC / NTSC4.43 / PAL-M / N  Kích thước màn chiếu • Kích thước phóng : 40 - 300 inch o 40’’ (1,6 đến 1,9 triệu) o 100’’ (3,9 đến 4,7 triệu) o 300’’ (11.8 đến 14.2m)  Trọng lượng 2,6 kg  Kích thước máy 326 x 84 x 245 mm  Loa tích hợp trong máy 7Watt loa mono  Kết nối PC: 1 x HDMI 2 x Analog RGB: D-sub 15 pin 1 x USB Type A (mô hình SX85 chỉ) A / V: 1 x Composite Video: RCA S-Video Âm thanh: 1 x Mini-Jack (stereo) PC: 1 x Analog RGB: D-sub 15 pin Âm thanh: 1 x Mini-Jack (stereo) 1 x RCA L / R  Xuất xứ Công Nghệ Nhật bản, sản xuất tại: Trung quốc  Bảo hành 12 tháng cho thân máy, 06 tháng hoặc 1000 giờ cho bóng đèn chiếu (tùy theo điều kiện nào đến trước). | **01** | **17.700.000** | **17.700.000** |
| 06 | Máy chiếu Sharp XG-SV100WMáy chiếu Sharp XG-SV100W | Công nghệ DLP  Độ sáng 4,500 ANSI Lumens  Độ phân giải chuẩn WXGA (1280x800) ; Nén UXGA (1600x1200)  Độ tương phản 2000:1  Công suất bóng đèn 400W  Tuổi thọ bóng đèn 2,500 giờ.  Kích thước màn chiếu 40 - 500" / 1016.00 - 12700.00 mm  Trọng lượng 16.5 lb / 7.48 kg  Kích thước máy 15.9 x 4.5 x 16.0" / 40.4 x 11.4 x 40.6 cm  Kết nối 1x HDMI Audio/Video (Input) 2x 15-pin VGA Video (Input) 1x S-Video Video (Input) 1x RCA Composite Video (Input) 2x 1/8" (3.5 mm) Mini Audio (Input) 2x RCA Stereo (L/R) Audio (Input) 1x 15-pin VGA Video (Output) 1x 1/8" (3.5 mm) Mini Audio (Output) 1x Ethernet Control/Service (Input) 1x USB Type-B Female (Input) 1x RS-232C Control/Service (Input)  Xuất xứ Công Nghệ Nhật bản, sản xuất tại: Trung quốc  Bảo hành 12 tháng cho thân máy, 06 tháng hoặc 1000 giờ cho bóng đèn chiếu (tùy theo điều kiện nào đến trước). | **01** | **47.500.000** | **47.500.000** |
| 07 | Máy chiếu Sharp PG-LW3000Máy chiếu Sharp PG-LW3000 | Công nghệ DLP  Độ sáng 3.500 ANSI Lumens  Độ phân giải WXGA (1280 x 800 pixels)  Độ tương phản 2000 :1  Công suất bóng đèn 250W  Tuổi thọ bóng đèn 3,000 giờ (bình thường); 5,000 giờ (Tiết kiệm+Giảm ổn).  Tương thích Video NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL 60, SECAM, HDTV (480i, 480p, 576i, 540P, 720p, 1080i, 1080p)  Khoảng cách chiếu 4.4ft. ~ 39.6ft. (1.34m ~ 12.07m)  Kích thước màn chiếu 40in. ~ 300in. (101.6cm ~ 762cm)  Trọng lượng 2,5 kg  Kích thước máy : 307 x 94 x 245 mm  Loa tích hợp trong máy 1 x 2W loa Mono  Kết nối 2 x RGB / Component D-Sub 15pin 1 x HDMI 1 x composite 2 x RCA Audio, 1 x RGB D-Sub 15pin 1 x Stereo Mini Jack  Xuất xứ Công Nghệ Nhật bản, sản xuất tại: Trung quốc  Bảo hành 12 tháng cho thân máy, 06 tháng hoặc 1000 giờ cho bóng đèn chiếu (tùy theo điều kiện nào đến trước). | ***Liên Hệ*** |  |  |

* **Giá máy chiếu chưa bao gồm Vat 10%**
* **Báo giá có giá trị trong vòng 01 tháng.**
* **Hàng chính hãng, mới 100% nguyên đai, nguyên kiện.**
* **Chính sách hỗ trợ, bảo hành, bảo trì.**
* **Đặc biệt giảm giá cho đại lý hoặc dự án mua số lượng nhiều**
* **Giao hàng tận nơi cho khách hàng trong phạm vi TP.HCM**
* **Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.**
* **Tài khoản thanh toán:**
* **Công ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ Đức Pháp**
* **Số TK: 140213359 Tại ngân hàng : ACB Tp.Hồ Chí Minh – CN Phú Mỹ**

*Ghi Chú: Vui lòng điền thông tin chính xác để xuất Hóa Đơn Tài Chính ( Dành cho KH giao dịch lần đầu tiên)*

*Tên Công Ty: ………………………………………………………………………………………………………………………*

*Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………………………*

*Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………*

*Ghi chú: ………………………………………………………………………………………………………………………*

